BLIKAČE NA KOLO S LM3909

Popisované blikače vyžadují ke své činnosti minimální množství součástek,protože pracují s u nás stále častěji se objevujícím integrovaným obvodem LM3909.Tento IO je navržen speciálně pro použití v blikačích s LED a je vhodný zejména pro bateriové napájení.Lze jej však použít i pro generování akustických signálů.Rychlost blikání se nastavuje velikostí kapacity vnějšího kondenzátoru,který spolu s vnitřním rezistorem tvoří časovací článek RC generátoru.Na obr.1 je nejjednodušší blikač,pracující na kmitočtu 1,5Hz,který je napájen baterií o napětí 3V.Baterie je připojena přes svorkovnici U1,kladný pól baterie je spojen s vývodem 4 IO.Blikač potřebuje ke své činnosti pouze elektrolytický kondenzátor C1.LED použijeme s malým příkonem o průměru 5mm.

Blikač se čtyřmi LED na Obr.2 vyžaduje ke své činnosti pouze elektrolytický kondenzátor s velkou kapacitou a dva rezistory.Kmitočet blikání je asi 1,5Hz.Blikač je napájen baterií o napětí 3V,stejně jako blikač na Obr.3.

Obr.1

Obr.2

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.