Zvukový spínač 2

Tento zvukový spínač se může hodit například při kempování s malými dětmi.
Protože trvalé osvětlení není praktické, byla navržena lampička, která se rozsvěcuje zvukem, vydaným dítětem (nebo lusknutím prstů rodičů) a asi po dvanácti minutách plného světla plynule zhasíná. Rozsvěcení zvukem je podstatně výhodnější, než noční šátrání a hledání vypínače.
Schéma lampičky je na obrázku 1. Zvuk se snímá elektretovým mikrofonem MI1. Signál z mikrofonu je zesílen tranzistorem T1 a spouští monostabilní klopný obvod (MKO) s časovačem 555. Doba kyvu MKO je asi 12 minut a lze ji upravit změnou hodnot součástek R4 a C3. T1 zesiluje pouze vyšší kmitočty (C1 a c2 mají záměrně malou kapacitu), takže lampička nereaguje na tlumený hovor.
MKO přes zesilovač proudu s T2 a T3 rozsvěcí malou žárovku 6 V/50 mA. V bázi T2 je zapojen kondenzátor C4, který zajišťuje pomalé zhasínání žárovky po ukončení kyvu MKO.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.