Signalizace vlhkosti

Je všeobecně známo jakou důležitost má voda v životě rostlin Zapomeneme-li včas zalévat vše začíná vadnout A zde jsme u kořenu problému a tím je právě to slůvko včas.

Tranzistory T1 a T2 tvoří klasický astabilní multivibrátor jehož délka impulsu je přibližně dvě sekundy Impulsy je ovládán tranzistor T3 ke kterému je paralelně připojena snímací sonda (tvořená dvěmi elektrodami zapíchnutými do půdy) v sérii s kondenzátorem C3 V jedné půlperiodě je tranzistor T3 dvě sekundy uzavřen a v obvodu sondy protéká proud (při vlhké půdě) nabíjející kondenzátor C3 V následujících dvou sekundách je T3 otevřený a zkratovává obvod snímací sondy a C3 se přes něj vybiji Vybíjející proud C3 opět protéká obvodem snímací sondy ale tentokráte s opačnou polaritou. Obvodem sondy při vlhké pudě protéká proud který mění každé dvě sekundy polaritu a tím zabraňuje elektrochemické polarizaci. Zároveň protéká do báze T4 v obou půlperiodách proud který udržuje tento tranzistor neustále otevřený. Otevřený tranzistor T4 zamezuje činnosti zvukového generátoru který je tvořen tranzistory T5 a T6. Vyschne-li půda její vodivost se značně zmenši čímž se zmenši nabíjecí proud kondenzátoru C3 a tranzistor T4 se uzavře Tento tranzistor odblokuje zvukový generátor s T4 a T5 a z reproduktoru SI1 zni tón pravidelně přerušovaný v rytmu daném multivibrátorem s T1 a T2 Přerušovaný tón je výhodný tím že si ho lépe všimneme než tónu stálého a za druhé šetři energii baterie. K úspoře energie také přispívají veliké odpory kolektorových rezistorů R1 a R4 V tomto uspořádáni je celkový odběr signalizátoru v hlídacím režimu řádově jednotky mikroampér při signalizaci jednotky miliampér Signalizátor je tedy energeticky velmi úsporný.

Autor: Daniel Kalivoda

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.