Pohyblivá šipka
Stavba šipky je celkem jednoduchá, při pečlivé práci (hlavně pájení) musí fungovat na první pokus. Pozor na polaritu LED diod, delší vývod (nožka) je anoda +, kratší vývod je katoda -. Pokud nejde poznat polarita LED podle velikosti vývodů, stačí se podívat přes průhledné (barevné) pouzdro LED, kde jsou vidět dvě plošky, menší je anoda + a větší katoda -. Pozor, toto neplatí ve všech případech, u některých speciálních diod to může být i naopak. Proto si polaritu raději vyzkoušejte na baterce v sérii s odporem. Když už mluvím o polaritě LED, zkontrolujte si před samotnou výrobou DPS polaritu trojúhelníkových LED, na DPS je čtvercový pájecí bod katoda -, kulatý anoda +. Mě osobně se stalo, že jsem sestavil šipku podle původního návodu, kde byla otočená polarira těchto trojúhelníkových LED (D6-D8).
Rychlost rozsvěcování jednotlivých LED lze nastavit změnou hodnot kondenzátorů (C1-C5) a odporů (R1-R5). Původní hodnoty odporů (R1-R5) byly 1M2, ale šipka se pohybovala rychle, proto jsem jejich hodnoty zvětšil na 2M2, čím jsem docílil plynulejšího a pomalejšího chodu šipky.

Autor: Paja

Zdroj:WWW.paja-trb.unas.cz

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.