Subwoofer 14W s TDA2030A.

Jeho zapojení je velice jednoduché, zapojíte podle schématu a mělo by to šlapat ale je tam taková malá drobnost je třeba použít 4 ohmový reproduktor . Je dobré dát trochu víc wattový reprák jako je samotná watáž subwooferu, když stavíme 20W woofer tak reprák použijeme asi o 10W víc např. 30W. Je to z toho důvodu že když už jde na maximum tak trochu skresluje. Já sem na můj 14Watt použil 22Wattový reprák. Na obr. je schéma podle kterého to zapojíte.

Tabulka porovnávání výkonových zesilovačů řady TDA

Typ | Min. U [V] | Max. U [V] | Klidový I(mA) při U | Skreslení (%) při W | Max. výstupní W
TDA2030 | +- 6 | +-18 | 40 při+-14v | 0,2 při 12W | 14 při 4 a +-14V
TDA2030A | +- 6 | +-22 | 50 při+-16V | 0,08 při 14W | 18 při 4 a +-16V
TDA2040 | +- 2,5 | +-20 | max. 30 pri+-4,5V | 0,08 při 10W | 22 při 4 a +-16V
TDA2050 | +- 4,5 | +-25 | 30 při+-4,5 50 při+-25V | 0,03 při 24W | 28 při 4 a +-22V
TDA2051 | +- 4,5 | +-25 | 50 při+-4,5V 100 při+-25V | 0,02 při 20W | 30 při 4 a +-22V

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.