Čidlo světlo/tma

Toto velmi jednoduché čidlo reaguje na světlo a tmu. Při světle je na výstupu několik voltů a při tmě nula. Princip tohoto zapojení je jednoduchý. Pokud na přímací IR diodu dopadá světlo, dioda uzemní bázi tranzistoru, tranzistor je uzavřený, neteče ním žádný proud a proud může protékát přes rezistor 4K7 do výstupu. Pokud na přijmací diodu nedopadají paprsky světla tak proud protéká přes rezistor 100K do tranzistoru, který se otevře a zabrání průchodu proudu přes rezistor 4K7 do výstupu. Na místo IR led můžeme použít i foto tranzistor, emitorem k zemi. Já jsem použil přijmací opto prvek ze staré myši. Toto zapojení má různá použití, nemá žádné záludnosti a pracuje na první zapojení.

Autor: Lukáš Otava

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.