Signalizace HDO (nízkého tarifu)

Pokut máte nainstalovaný dvousazbový elektroměr ovládaný přijímačem HDO, asi brzy zjistíte, že má malý nedostatek: Bojler, popř. jiné silné spotřebiče (akumulační kamna) se sice zapínají stykačem jen v levném tarifu, ale vy nevíte, kdy to je a kdy ne. Pokud například chcete šetřit a zapínat další spotřebiče (pračka, přímotop, ...) jen v levném tarifu, potřebujete jej nějak signalizovat. To mě vedlo ke konstrukvi tohoto jednoduchého signalizačního obvodu. Vysílač se připojí do skříně s jističi jednak za stykač (který spíná např. bojler) a k fázi která vede k zásuvkovému okruhu (samozřejmě za jistič). Přijímač se potom zapojí do libovolné zásuvky v bytě.
Vysílač je napájen přímo z fázového napětí. Při zapnutí vysílá signál 21kHz, který se šíří dráty zásuvkového okruhu. Na žádné jiné spotřebiče nemá vliv. Při příjmu tohoto signálu se na přijímači rozsvítí žárovka signalizující nízký tarif. K signalizaci by bylo možné použít i diodu LED, ale svit žárovky je výraznější. Žárovka 7W je napájena jednocestně spínaným proudem přes tyristor, takže odebírá jen asi 3,5W.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.