Plazma koule - vyrobte si sami!

Určitě znáte tuto zajímavou dekoraci. U nás se dá sehnat asi za dva tisíce Kč, takže alespoň trochu potěším ty méně majetné. Jednoduchou plazma kouli si můžete postavit sami. Princip té za 2000Kč a té vaší zadarmo je zhruba stejný. Je zde zdroj vysokého napětí několik tisíc voltů s frekvencí několik až několik desítek kilohertzů. Toto napětí se přivádí na elektrodu umístěnou uprostřed skleněné koule naplněné vhodným plynem. Vlivem kapacity skla vznikají výboje mezi elektrodou a sklem. Při doteku koule budou výboje nejvíce směřovat k místu, kde se dotýkáte.
V naší variantě je zdroj velmi jednoduchý. základem je vn trafo z nějaké staré (černobílé) televize. Z něj se odstraní primární vinutí a navinou se nová (5 závitů a 3 závity) jako je to ve schématu. sekundární vinutí se nechá. Dále je zde výkonový tranzistor a žárovka sloužící jako odpor a současně signalizace zapnutí (lze jí nahradit odporem 50 až 100 Ohmů na 5 nebo lépe 10W). Kondenzátor jen snižuje vnitřní odpor zdroje. Napětí je zde asi 16kV a frekvence asi 25kHz. Můžete zkusmo z obou primárních vinutí ubrat jeden závit, napětí a frekvence se tím mírně zvýší. Pozor - záporný pól se MUSÍ uzemnit.
Plazma koule je zde nahrazena běžnou žárovkou. Efekt je skoro stejný. Mezi vláknem a baňkou žárovky se vytvoří několik pohybujících se výbojů. Při doteku baňky rukou k ní budou výboje směřovat.
Nedotýkejte se neizolovaného výstupu trafa! Vf napětí sice není smrtelné ani není příliš cítit ale může v místě doteku způsobit popálení kůže!

takhle to vypadá v reálu (jak vidíte jde to i s dvoustovkou)
...a za tmy.

Autor: Danyk

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.