# Jednoduchý tranzistorový stabilizátor

Toto je nejjednodušší zapojení stabilizátoru s jedním tranzistorem a zenerovou diodou. Stabilizátor by měl být teoreticky dost výkonný tedy podle výkonu tranzistoru. V případě vyššího napětí je třeba zvýšit hodnotu rezistoru alespoň na 220ohm. Tranzistor je nutné umístit na chladič! Výstupní napětí a proud stabilizátoru záleží na použité zenerově diodě D1 a tranzistoru.

Autor: David Čada

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.