# Regulátor rychlosti ventilátoru PC

Regulátor umožňuje ručně nastavit otáčky ventilátoru v PC.
Obr. 1. Regulátor rychlosti ventilátoru PC

### Popis zapojení

Chceme-li snížit hlučnost počítače, nevyhneme se zpravidla použití nějakého regulátoru ventilátoru. Zatímco pro procesor nebo grafickou kartu je vhodnější regulátor řízený teplotou, pro ventilátory skříně počítače je často vhodnější nastavit otáčky ručně. Obvod na obr. 1. umožňuje nastavit na ventilátoru napětí asi od 4,7 do 10,6 V. Tranzistor může být prakticky jakýkoli Darlington v pouzdře TO126 nebo TO220. Chladič není potřeba. Potenciometr je lineární. V případě, že nepotřebujeme mít regulaci někde na panelu, vystačíme i s trimrem.

Autor: Jaroslav Belza

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.